22.05.20. 8-А КЛ Обробка бічних зрізів

Вопроси.

- к каким изделиям по способу носки относится блузка?

- какие бывают блузки по раскрою?

- мерки для пошива блузки?

- детали блузки, срезы;

- из каких тканей шьют блузки? (х/б, шерстяные, шёлковые, льняные);

- как одним словом назвать эти ткани? ( натуральные)

Перед пошивом блузки необходимо подготовить её к примерке. Для этого нужно перенести контурные линии с одной стороны детали на другую копировальным стежком. Затем сметать детали блузки контурным линиям, выполнить примерку, устранить недостатки и приступать к пошиву на машине.

- перенести контурные линии с одной стороны детали на другую копировальным стежком;

- Сметать детали блузки по линиям; стачать стачным швом( ширина шва- 1.5см – 3см);

-Обработать края срезов зигзаг строчкой; Влажно – тепловая обработка шва вразутюжку;

Правила работы на швейной машине; ( повторить)

**Быстрый счёт. 250+200; 546- 306; 96:2; 104:2; 124:2;**

**« Делано наспех – сделано на смех** Объясните значение пословицы.

