15.05.20 9-Акл. Зметування деталей спідниці. Зтачування деталей спідниці

Коррекционное упражнение: « Лишнее слово»

***Перед вами ряд словосочетаний:***

Верхний срез, нижний срез, заднее полотнище, боковой срез.


Найдите лишне слово.

-почему оно лишнее?

Перед пошивом юбки необходимо подготовить её к примерке. Для этого нужно перенести контурные линии с одной стороны детали на другую копировальным стежком. Затем сметать детали юбки контурным линиям, выполнить примерку, устранить недостатки и приступать к пошиву на машине.

***Подготовка к практической работе***

- перенести контурные линии с одной стороны детали на другую копировальным стежком;

- Сметать детали юбки по линиям;

- стачать стачным швом ( ширина шва- 1.5см – 3см);

-Обработать края срезов зигзаг строчкой;

- Влажно – тепловая обработка шва вразутюжку;

Правила работы на швейной машине; (повторить)

**Задание:** Быстрый счёт. 250+200; 546- 306; 96:2; 104:2; 124:2;