08.05.20. 8-**А Пошиття блузки по готовому крою. Підготовка до примірки. Примірка.**

***Последовательность подготовки изделия к примерке:***  
1. Сколоть и сметать изделие в следующем порядке:  
а) сколоть и сметать вытачки (плечевые и нагрудные – от вершины к срезам, талиевые – от вершины до вершины);  
б) сколоть и сметать плечевые срезы спинки и переда;  
в) сколоть и сметать боковые срезы, совмещая линии талии.  
2. В изделиях, отрезных по линии талии или бедер, приметать верх изделия к юбке по копировальным стежкам, совмещая средние линии на спинке и полочках, а также боковые швы.  
3. Заметать застежку, перегнув подборт по линии борта в сторону изнанки.

4. Сметать шов правого рукава.  
 Проведение первой примерки, устранение дефектов.  
Вопрос*: С какой целью проводится примерка?*  
После уточнения посадки изделия на фигуре, проверки расположения вытачек, боковых, плечевых швов, глубины выреза горловины и пройм, выполняется примерка рукава. Рукав прикрепляют к пройме, совмещая высшую точку оката с плечевым швом (для сутулой фигуры центр оката перемещают на 1 – 1,5 см к переду, а для перегибистой – к спинке), контрольные точки оката совмещают с контрольными точками пройм.  
При правильной посадке одежда не должна иметь заломов, морщин и перекосов.