08.05.20. 8-**А Пошиття блузки по готовому крою. Підготовка до примірки. Примірка.**

***Последовательность подготовки изделия к примерке:***
1. Сколоть и сметать изделие в следующем порядке:
а) сколоть и сметать вытачки (плечевые и нагрудные – от вершины к срезам, талиевые – от вершины до вершины);
б) сколоть и сметать плечевые срезы спинки и переда;
в) сколоть и сметать боковые срезы, совмещая линии талии.
2. В изделиях, отрезных по линии талии или бедер, приметать верх изделия к юбке по копировальным стежкам, совмещая средние линии на спинке и полочках, а также боковые швы.
3. Заметать застежку, перегнув подборт по линии борта в сторону изнанки.

4. Сметать шов правого рукава.
 Проведение первой примерки, устранение дефектов.
Вопрос*: С какой целью проводится примерка?*
После уточнения посадки изделия на фигуре, проверки расположения вытачек, боковых, плечевых швов, глубины выреза горловины и пройм, выполняется примерка рукава. Рукав прикрепляют к пройме, совмещая высшую точку оката с плечевым швом (для сутулой фигуры центр оката перемещают на 1 – 1,5 см к переду, а для перегибистой – к спинке), контрольные точки оката совмещают с контрольными точками пройм.
При правильной посадке одежда не должна иметь заломов, морщин и перекосов.