**18.03.20. 9-Акл Обробка нижнього зрізу блузки**

Нижній зріз блузки можно обробити швом у підгін з закритим зрізом, окантовочним швом, обтачкою .

**Питання**. 1. Які мірки потрібні для пошиття блузки?

 2. Напишіть деталі блузки? Зрізи?

 3.Як можна обробити зрізи блузки?

 4. Записати машинні шви.

 5. Яким ручний стібком виконують ручні зметувальні роботи?

**Технологія обробки нижнього зрізу блузки**. а) підігнути зріз на 5мм, заметати; б) перегнути ще раз на 1-1,5 см, заметати; в) прокласти машинну строчку на відстанні від краю підгіна 1-2мм; г) припрасувати шов; д) перевірити якість роботи;

**Завдання**.Назвіть терміни волого – теплової обробки

Види обробки нижніх зрізів (виконати на зразках)

**30.03.20. 9-Акл**

Про види виробництва одягу. Виробничий процес виготовлення одягу

Пошив одежды бывает: индивидуальний и произодственный массовый пошив

 Изготовлением одежды для населения занимается швейная промышленность. Моделированием и конструированием одежды в швейной промышленности занимаются дома моделей. Они открыты во многих крупных городах. Изготовлением одежды на крупных швейных предприятиях называют массовым производством. Оно характеризуется непрерывностью и ритмичностью производственного процесса, что позволяет выпускать большое количество однородных изделий. Крупные швейные предприятия специализируются на производстве какой-то определенной группы швейных изделий: женского платья, мужских костюмов, женских пальто, детской одежды, белья и т.д. Ателье и швейные мастерские службы быта занимаются пошивом и ремонтом одежды по индивидуальным заказам населения в соответствие с направлением современной моды. Предприятия швейной промышленности представляют собой производства с быстроходными швейными машинами, с механизацией процесса раскроя деталей изделия и применением различных приспособлений и механизмов для влажно-тепловой обработки. На швейных предприятиях разрабатываются и применяются новые приемы при пошиве изделий. Детали изделий соединяют не только ниточным способом, но и при помощи сварных машин или различных клеящих материалов.

 2. Производственный технологический процесс изготовления одежды. Процесс изготовления одежды на швейном предприятии состоит из трех основных этапов: разработка модели, изготовление лекал; подготовка ткани к раскрою и раскрой; пошив изделия и его окончательная отделка. Эти работы выполняются в разных цехах: экспериментальном, подготовительном, раскройном, швейном, отделочном.

**01.04.2020. 9 кл Виготовлення халату по основі сукні**

Халати за призначенням бувають: домашні, банні, вихідні, фольклорні. Халат можливо виготовити за допомогою викрійки, а також за допомогою вікрійки сукні. Для кикрійки халата потрібні міркі такі ж як для блузки та сукні. Халат може бути на з запахом, на гудзиках, на « блискавки» ( молнии), на кнопках. Халат по розкрою може бути цільнокроєним обо відрізним.

**Питання:** - Назвіть мірки для виготовлення халата?

- Які зрізі має халат? -- Скільки основних деталей має халат?

- із яких тканин шиють халати? - чим можна оздробити (отделка) халат?

-- які машинні шви застосовуємо? - які ручні стібки?

**Виготовлення халата по основі сукни**. 1.Перевіряємо тканину, складуємо її вдвічі, урівнюємо. 2. Додоємо припуск на застібку , накладуємо вікрійку на тканику, закріплюємо. Обводимо контури викрійки. Додаємо прибавки на шви: По зрізу плеча \_0,8мм; по зрізу пройми - 0,8 мм; по бічному зрізу – 1- 3 см; но нижньому від 2 до 5 см. по переднім зрізам – 1 см; перевірити, виконати розкрій. Спинку розкроїти так як перед тільки вікрійку накладуємо м по лінії згіну тканини

**Завдання.** Записать в тетради мерки для халата и основные линии по которым снимают мерки

**03.04.2020. 9 – А кл. Розрахунок тканини для пошиття халату.**

**Питання.** -- Які халати бувають за призначенням? -- Скільти деталей має халат? -- Оздроблення халатів; -- шви які застосовуються при виготовленні халатів? -- Як можна обробити зріз горловини? Зріз пройми? Зріз нижній? Зріз бічний?

**Розрахунок тканини для халату**. Щоб виконати розрахунок тканини на халат потрібно зняти мірки. Все залежить від фасону халата: з рукавами, без рукавів, короткий чи довгий, з коміром, карманами чи ні. Також мають значення обхвати фігури. Наприклад нам потрібно тканини на 46 розмір. Нам потрібно тканини: довжину знятої мірки + довжину рукава. Як що довжина халату 90 см а довжина рукава 60 см то нам потрібно: 90 см + 60 см = 150 см обо 1 м 50 см.

**Завдання.** Скільки потрібно тканини, якщо: довжина виробу - 110 см, довжина рукава – 45 см?

Якщо: довжина халату 1 м довжина рукава 45 см? довжина халату - 135 см довжина рукава – 63 см?

**Завдання.** Запешіть вимірювальні інструменти та робочі інструменти

 Дом. завдання переслати на пошту **zathey25tanya@ukr.net**