04.05.20. 8-А кл. Обробка нижнього зрізу оборки зигзагоподібними стібками

Предметы одежды часто украшают отделочными строчками и краевыми швами, например окантовочным, а также вышивкой.

    Оборки, окантовочный шов, вышивка и другие виды отделки придают изделиям нарядный, привлекательный вид.

Различают  несколько видов обработки отлетного среза оборки, его можно обработать ручным и машинным способами: строчками косых стежков, швом вподгибку двойной строчкой (московский), зигзагообразной строчкой, окантовочным швом.

Подогнуть отлетной срез детали на изнаночную сторону на 3-5 мм,     заметать по сгибу.

Проложить машинную строчку по изнаночной стороне на расстоянии 1-2 мм от сгиба.

Срезать излишек ткани возле строчки.

Подогнуть край детали на изнаночную сторону второй раз на 2-3 мм, застрочить по первой строчке со стороны подгиба.

Приутюжить шов