**06.04.20. 8 – А**  Розкрій жіночого легкого одягу по готовій викрійці

**Питання**

-Назначение платья;

- к каким изделиям по способу носки относится платье?

- какие платья бывают по раскрою?

- Сколько деталей имеет платье цельнокроенное?

- назовите срезы платья, каким способом их можно обработать?

Перед раскроем платья или блузки, необходимо поверить правильность выкройки, подготовить ткань к раскрою ( проверить количество ткани, проверить качество, определить долевую нить, определить лицевую и изнаночную стороны, направление рисунка )

- сложить ткань вдвое; расположить выкройку на ткани, скрепить, обвести контуры деталей, сделать припуски на швы – боковой – 1-2см; нижний – 2-3см;

- выполнить раскрой по линиям прибавок;

- проверить правильность раскроя; сложить выкройк

**Семь раз отмерь - один раз отрежь**. Объясните смысл пословицы.

**Задание**: Запишите види отделки в платье.

**08.04.20. 8-А** Фасони сукні. План опису сукні. Фурнітура в одязі. Моделювання в одязі

**Фасон** – это внешний вид изделия (то, что мы видим своими глазами). Платья могут быть цельнокроенными, отрезными, с рукавом и без рукава, с воротником и без воротника, с карманами и без карманов. Фурнитура: пуговицы, кнопки, молнии.

**План описания платья**. 1. Название изделия. 2. Назначение изделия. 3. Раскрой изделия. 4. Ткань изделия. 5.отделка изделия.

Моделирование – это изменение основных линий чертежа. Моделированием одежды занимаются: художник- модельер и модельер-констректор. Художник-модельер рисует модель,а модельер-конструктор выполняет построение чертежи выкроек

**Задание:** Смоделировать платье цельнокроенное с воротником и рукавами

**Назовите правильно профессию**: Занимается ремонтом одежды, работает в швейной

мастерской или ателье? (портной)

-На уроке швейного дела мы учимся шить.Как вы считаете, какими качествами должна обладать хорошая швея? ( Усидчивая. - Старательная. - Аккуратная. – Образованная.)

-А зачем надо быть усидчивой, старательной, аккуратной, образованной?

(-Чтобы научиться хорошо шить и стать профессионалом.)Не зря гласит русская пословица: «В каждом деле, если сердце не приложишь, то дело не получется.

10.04.20. 8-А **Розташування викрійки на тканині. Розкрій. Складання плану пошиття сукні**

Перед раскроем платья необходимо поверить правильность выкройки, подготовить ткань к раскрою ( проверить количество ткани, проверить качество, определить долевую нить, определить лицевую и изнаночную стороны, направление рисунка )

**Раскрой:** - сложить ткань вдвое; расположить выкройку на ткани, скрепить, обвести контуры деталей, сделать припуски на швы – боковой – 1-2см; нижний – 2-3см;

- выполнить раскрой по линиям прибавок;

- проверить правильность раскроя; сложить выкройку.

**Семь раз отмерь - один раз отрежь**. Объясните смысл пословицы

**Задание: Правильная последовательность изготовления платья** (цифрами по поряду)

-построение выкройки;

- влажно – тепловая обработка;

- снятие мерок;

- раскрой изделия;

- пошив изделия;

**Задание** **« Линии чертежа»** Начертить линии: прямые, наклонные, кривые

**13.04.20. 8-А** Підготовка сукні до примірки. Примірка . Усунення недоліків

- К каким изделиям по способу носки относится блузка?

- Назовите основные и дополнительные детали;

- Мерки для блузки, значение; основные линии по которым снимают мерки;

- какие ткани используют при пошиве блузок, отделку, фурнитуру?

- применение машинных швов;

- давайте вспомним, какими способами можно перенести линии с одной детали на другую?  
 - какой способ переноса линии использовали вы и почему? ( копировальные стежки)

Примерка необходима, чтобы уточнить правильность раскроя изделия. Исправить недостатки, прежде чем будут выполнены машинные работы  
Чтобы подготовить блузку к примерке нужна :

- выметать выточки, соединить детали блузки, сметать плечевые и боковые срезы, нижний срез. Выполнить примерку, устранить недостатки  
**Задание: « Буквы выпали из слов» (словарная работа)  
 Тк\_нь Хл\_п\_к Д\_л\_в\_ \_ нить П\_п\_р\_ч\_ \_ \_ нить**  
Правила безопасной работы на швейной машине, с острыми инструментами

Раскрыть смысл пословицы: « **Слушай внимательно – работай старательно»**

**Задание: Распределите одежду по способу носки. ( к плечевым, к поясным)**

**Платье, брюки, блузка, юбка, сарафан, шорты, майка. Плавки, шуба, жилет, свитер.**

**15.04.20. 8-А** **Обробка плечових зрізів**

**Каждое дело делай умело!**

**Задание: что шьют, а что вяжут**?( платье, носки, варежки, юбка, пальто, свитер, брюки)

Плечевые срезы в изделиях обрабатываются стачным швом ( соединительный)

Обработка плечевых срезов - сложить плечевые срезы, уравнять;

- сметать детали по контурным линиям смёточным стежком на расстоянии 1,5 – 2см от края среза;

- стачать стачным швом; обработать края срезов зигзаг строчкой, оверлочной строчкой, или ручными петельными стежками;

- влажно – тепловую обработку выполнить «шов вразутюжку» или взаутюжку.

- правила работы на швейной машине.

**Задание**: Напишите, какие вы знаете виды швов

**Задача: На пошив одного платья требуется 1м 10см ткани. Сколько потребуется ткани на 8 платьев? На 4платья; 1\* 8= 8м**

**17.04.20. 8-А Обробка горловини окантовочним швом**

**Соберите правильно пословицы**:

- без труда и без хлопот

- глаза страшатся, отдых не сладок

-доход не бывает руки делают

- какие платья бывают по назначению?

- Какие платья бывают по раскрою?

- назовите основные и дополнительные детали платья, срезы;

- какие мерки нужно снять для пошива платья ( записать) - какими способами можно обработать срезы платья?

- применение машинных швов при пошиве платья. - ткани для пошива платья.

Срез горловины зависит от выбора фасона платья. Срез горловины можно обработать воротником, подкройной обтачкой, косой обтачкой, окантовочным швом.

Для обработки горловины окантовочным швом нужна косая обтачка.

Наложить обтачку на горловину, уравнять срезы. Приметать обтачку на расстоянии 5мм от края среза, настрочить. Обогнуть шов обтачкой, подогнуть второй срез обтачки заметать, прострочить на расстоянии 1мм от края подгиба. Удалить смёточный стежок, приутюжить шов.

Правила безопасной работы на швейной машине.

Пословица: « Поспешишь – людей насмешишь». Обьясните значение пословицы.

Задание: Смоделировать вырезы горловин ( в тетради )