08.09.20. 9-Акл Обробка бічних зрізів сукні

**Вопросы**

К каким изделиям по способу носки относится платье? Какие мерки нужны для пошива платья?

Детали платья, срезы; Какими способами можно обработать срезы платья?

Какие платья бывают по силуэту? Машинные швы, применяемые при пошиве платья;

Ткань, отделка, фурнитура, применяемая при пошиве платья; Какие платья бывают по раскрою?

-Боковые срезы платья можно обработать стачным швом, края срезов обработать зигзагообразной строчкой, оверлочной строчкой, петельным стежком.

**Обработка боковых срезов платья.** Соединить боковые срезы, уравнять. Сметать на расстоянии 1.5-2см; прострочить по линии смётывания. Обработать края срезов оверлочной строчкой, зигзагообразной или ручными петельными стежками. Приутюжить шов.

**Виды влажно – тепловой обработки**

разутюжить, заутюжить, приутюжить, отутюжить, сутюжить

**Задание.** Знай по описанию. О каком шве идёт речь?

А) Детали складывают лицевой стороной внутрь, срезы уравнивают, смётывают, стачивают, швы разутюживают.

Б) Этот шов применяют при пошиве белья. Он соединительный, выполняется в два приёма.

**Задание.** Составить кроссворд «ТРУД»

**Задание.** Снять свои мерки, записать.