06.05.20 9-Акл Обробка пройми обтачкою

Пройму в платье можно обработать рукавом или обтачкой.

 Наложить обтачку на пройму, уравнять срезы;

Приметать обтачку к пройме на 5мм от края среза,

Настрочить обтачку, вывернуть, выправить шов, выметать;

Заметать второй срез на 5-7мм, заметать;

Приметать обтачку к детали, настрочить на 1мм от края подгиба.

Приутюжить обтачку.

**Задание**: Выберите термины влажно – тепловой обработки.

Стачать, отутюжить, сметать, приутюжить, заутюжить, застрочить.

 **Задание**: запишите мерки для пошива платья.

9-А кл Обробка нижнього зрізу

Обработка нижнего среза платья.

Нижний срез платья можно обработать разными способами, например: швом в подгибку с закрытым срезом, окантовочным швом, зигзагообразной строчкой, отделочными деталями ( волан, складка, оборка).

**Задание: Выберите швы. которые используются при обработке срезов отделочных деталей:**

**- окантовочный, двойной, накладной, шов в подгибку с закрытым срезом**.

Перед обработкой нижнего среза нужно проверить правильность выполнения предыдущей операции.

При работе пользуемся смёточным стежком.

- Подогнуть срез на 5мм, заметать смёточным стежком;

- подогнуть ещё раз на 1 – 1,5см

- Прострочить на 1мм от края подгиба;

- приутюжить шов

Правила безопасной работы на швейной машине.

Пословица: «Поспешишь – людей насмешишь».

Физкультминутка**Задача: На пошив одного платья требуется 1м20см ткани. Сколько ткани потребуется на 3 платья?**

 **120см\*3= 360см=3м 60см**