18.05.20. 8- А кл Обробка пройми блузки


К какому виду одежды относится блузка? ( к лёгкой ).

От чего зависит фасон блузки?

Запишите мерки, необходимые для пошива блузки.

Какие блузки бывают по раскрою? Способы обработки срезов в блузке;

Машинные швы, применяемые при пошиве блузки;

Виды тканей, отделки, фурнитуры, которые можно применить при пошиве блузки.

Пройму в блузке можно обработать рукавом, обтачкой, окантовочным швом

**Обработка проймы**

-Наложить обтачку на пройму, уравнять срезы;

-Приметать обтачку к пройме на 5мм от края среза,

-Настрочить обтачку, вывернуть, выправить шов, выметать;

-Заметать второй срез на 5-7мм, заметать;

-Приметать обтачку к детали, настрочить на 1мм от края подгиба.

-Приутюжить обтачку.

**Задание**: Выберите термины влажно – тепловой обработки.

Стачать, отутюжить, сметать, приутюжить, заутюжить, застр

**По какой мерке определяют размер изделия**.

**1.Что такое комплект одежды**? а) длина изделия;

А) одежда одного размера; б) полуобхват груди

б) цельнокроенные платья; в) полуобхват талии

в)набор нескольких предметов одежды; г) полуобхват бёдер

д) детская одежда