25.05.20. 9- А КЛ Обробка нижнього зрізу спідниці швом у підгін з закритим зрізом

 Вопросы по теме.

- к каким изделиям по способу носки относится юбка? - какие юбки бывают по раскрою?

- назовите детали юбки расклешённой? - мерки для юбки;

- Машинные швы, применяемые при пошиве юбки; - обработка срезов;

- ткани для юбок, отделка, фурнитура;

Нижний срез юбки можно обработать швом в подгибку, окантовочным швом, обтачкой. Также можно обработать отделочными деталями- рюшами,складками, воланом.

Задание: «Составьте предложения со словами: МОДЕЛЬЕР и ЗАКРОЙЩИК.

Чем занимается модельер? Чем занимается закройщик? Модельер занимается разработкой моделей одежды а закройщик выполняет раскрой изделий

Обработка нижнего среза юбки.

- заметать срез на 5мм;

- подогнуть срез ещё на 10мм, заметать;

- прострочить на 1мм от края подгиба;

- приутюжить шов.

- Виды влажно – тепловой обработки;

 - приутюжить (шов)

 - Заутюжить ( срез )

 - отутюжить ( готовое изделие)

 - разутюжить ( Стачной шов)

 Охрана жизнедеятельности