29.04.20. 9-Акл Пошиття сукні. Підготовка до примірки

- к каким изделиям по способу носки относится платье?

- какие бывают платья по раскрою?

- мерки для пошива платья;

- детали платья, срезы;

- из каких тканей шьют платья? (х/б, шерстяные, шёлковые, льняные);

- как одним словом назвать эти ткани? ( натуральные)

- чем полезны для человека натуральные ткани? ( свойства тканей);

**Коррекционное упражнение: « Лишнее слово»**

**Перед вами ряд словосочетаний:**

**Верхний срез, нижний срез, заднее полотнище, боковой срез.**

**Найдите лишне слово.**

-почему оно лишнее? Заднее полотнище не срез, а деталь.

Перед пошивом платья необходимо подготовить его к примерке. Для этого нужно перенести контурные линии с одной стороны детали на другую копировальным стежком. Затем выметать выточки, сметать детали платья контурным линиям, выполнить примерку, устранить недостатки и приступать к пошиву на машине.