27.04.20. 8-Акл. Обробка бічних зрізів спідниці

Задание. Составьте предложение со словами – Юбка, ателье, журнал мод;

- к каким изделиям по способу носки относится юбка?

- какие бывают юбки по раскрою?

- мерки для пошива юбки прямой, « полусолнце»?

- детали юбки, срезы;

- из каких тканей шьют юбки? (х/б, шерстяные, шёлковые, льняные);

- как одним словом назвать эти ткани? ( натуральные)

- чем полезны для человека натуральные ткани? ( свойства тканей);

**Коррекционное упражнение: « Лишне слово»**

**Перед вами ряд словосочетаний**

**Верхний срез, нижний срез, заднее полотнище, боковой срез.**

**Найдите лишне слово.(заднее полотнище).**

**-почему оно лишнее? Заднее полотнище не срез, а деталь.**

Перед пошивом юбки необходимо подготовить её к примерке. Для этого нужно перенести контурные линии с одной стороны детали на другую копировальным стежком. Затем сметать детали юбки контурным линиям, выполнить примерку, устранить недостатки и приступать к пошиву на машине.

- перенести контурные линии с одной стороны детали на другую копировальным стежком;

- Сметать детали юбки по линиям;стачать стачным швом( ширина шва- 1.5см – 3см);

-Обработать края срезов зигзаг строчкой;Влажно – тепловая обработка шва вразутюжку;

Правила работы на швейной машине;

**Быстрый счёт. 250+200; 546- 306; 96:2; 104:2; 124:2;**